


Регламент работ по техническому обслуживанию ричтрака
	п/п
	Наименование операции
	Моточасы/тип ТО

	
	
	200/1
	400/2
	600/3
	800/4

	1
	Проверка степени износа колес и роликов
	✔
	✔
	✔
	✔

	2
	Замена гидравлического масла
	
	✔
	
	✔

	3
	Проверка функционирования систем управления
	✔
	✔
	✔
	✔

	4
	Проверка функционирования систем безопасности
	✔
	✔
	✔
	✔

	5
	Проверка и регулировка электромагнитного тормоза
	✔
	✔
	✔
	✔

	6
	Проверка на ошибки
	
	✔
	
	✔

	7
	Проверка надежности электрических контактов
	✔
	✔
	✔
	✔

	8
	Проверка степени износа электрического двигателя
	
	✔
	
	✔

	9
	Проверка уровня электролита АКБ, повышение уровня электролита
	✔
	✔
	✔
	✔

	10
	Проверка работы зарядного устройства
	✔
	✔
	✔
	✔

	11
	Проверка степени износа и при необходимости регулировка грузовой цепи
	✔
	✔
	✔
	✔

	12
	Смазка грузовой цепи
	✔
	✔
	✔
	✔

	13
	Проверка степени износа и при необходимости регулировка грузовой рамы
	✔
	✔
	✔
	✔

	14
	Смазка грузовой рамы
	✔
	✔
	✔
	✔

	15
	Проверка герметичности гидравлических соединений
	✔
	✔
	✔
	✔

	16
	Проверка крепления узлов и агрегатов
	✔
	✔
	✔
	✔

	17
	Проверка работы опорно-поворотного подшипника
	✔
	✔
	✔
	✔

	18
	Проверка вилок опорных колес
	✔
	✔
	✔
	✔

	19
	Проверка поручней оператора
	✔
	✔
	✔
	✔

	20
	Смазка поручней оператора
	✔
	✔
	✔
	✔

	21
	Проверка рулевой колонки
	✔
	✔
	✔
	✔

	22
	Смазка рулевой колонки
	✔
	✔
	✔
	✔



- операция не выполняется; ✔- операция выполняется
Примечание: Техническое обслуживание проводится согласно регламенту работ каждые 200 моточасов, но не реже чем раз в три месяца – 1, при этом каждые 400 моточасов, но не реже чем раз в шесть месяцев проводится техническое обслуживание 2.
при этом каждые 600 моточасов, но не реже чем раз в шесть месяцев проводится техническое обслуживание3, при этом каждые 800 моточасов, но не реже чем раз в 12 месяцев проводится техническое обслуживание 4.
Расходные материалы по техническому обслуживанию
	п/п
	Наименование
	Моточасы/тип ТО

	
	
	200/1
	400/2
	600/3
	800/4

	
	
	Кол-во материалов

	1
	Гидравлическое масло 
	-
	5 л
	-
	5 л

	2
	Смазка силиконовая 
	0,4 л
	0,3 л
	0,4 л
	0,3 л

	3
	Смазка для цепей 
	0,2 л
	0,2 л
	0,2 л
	0,2 л

	4
	Смазка для полюсных клемм АКБ 
	0,1 л
	0,1 л
	0,1 л
	0,1 л

	5
	Смазка антикоррозийная 
	0,2 л
	0,2 л
	0,2 л
	0,2 л

	6
	Электролит
	        1-5л
	       1-5л
	        1-5л
	1-5л

	7
	Литол 24
	0.25л
	0.25л
	0.25л
	0.25л


Стоимость технического обслуживания
	п/п
	Наименование
	Тип ТО

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Стоимость выполнения работ, согласно регламенту
	
	
	
	

	2
	Стоимость расходных материалов
	
	
	
	

	3
	Итого 
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